№ 114

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1/51 от 01.08.2016г.
Об определении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума и иных групп участников референдума, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Самарской Губернской Думы шестого созыва определить помещение сельского дома культуры (СДК МЭЗ) расположенное по адресу Самарская область, с.Богатое ул.Заводская д.31 находящееся в собственности сельского поселения Богатое (свидетельство о государственной регистрации права 63-АД 232443 от 18 сентября 2009 года).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Богатое».
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.В. Немальцев
Глава сельского поселения Богатое
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1/52 от 01.08.2016г.
Об определении мест для размещения печатных и агитационных материалов
В соответствии со ст. 54 п. 7 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных и агитационных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы пятого созыва для ознакомления избирателей:
с. Богатое ул.Чапаева д2. доска объявлений на остановке общественного транспорта
с. Богатое, ул. Чапаева д.№8, доска объявлений (около детско-юношеской спортивной школы).
с. Богатое ул.Чапаева д.55 доска объявлений на остановке общественного транспорта
с. Богатое, ул. Чапаева д.№18, доска объявлений.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Богатое»
А.В. Немальцев
Глава сельского поселения Богатое
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1/54 от 18.08.2016 г.
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке М.Малышевка-Богатое-Нефтегорск» в границах сельских поселений Богатое, Печинено, Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области, в соответствии с частью 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области от 31 августа 2012 года № 28, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области публичные слушания по вопросу: проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке М.Малышевка-Богатое-Нефтегорск».
2.Срок проведения публичных слушаний по вопросу: проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке М.Малышевка-Богатое-Нефтегорск» составляет 30 дней - с 22.08.2016 по 20.09.2016.
3.Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний является Администрация сельского поселения
Богатое муниципального района Богатовский Самарской области (далее- Администрация).
4.Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний, а также их учет осуществляется в соответствии с Решением Собрания Представителей сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области от 17 декабря 2008 года № 37 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области".
5.Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Богатое муниципального района Богатовский Самарской области: 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская, д. 46.
6.Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте поселения:
- в селе Богатое – 23 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Комсомольская, д. 46;
- в селе Кураповка, железнодорожная будка 1192 км – 24 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Фурманова, д. 131;
- в селе Ивановка – 25 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Новая, д. 1;
- в поселке Заливной, в селе Заливное, на станции Заливная – 26 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Зеленая, д. 2;
7.Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Самарская область, Богатовский район, Богатое, ул. Комсомольская, д. 46, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
8.Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний прекращается 19 сентября 2016 года.
9.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке М.Малышевка-Богатое-Нефтегорск» специалиста администрации сельского поселения Богатое Шабанова О.В.
10.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола мероприятий по информированию жителей сельского поселения Богатое по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке М.Малышевка-Богатое-Нефтегорск» Шабанова О.В.
11.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богатое» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Богатовский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bogatoe.samregion.ru.
12.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А.В. Немальцев
Глава сельского поселения Богатое
Содержание
Содержание 4
1. Положения о размещении объекта, расположенного в Муниципальном районе Богатовский Самарской области 6
1.1 Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории 6
1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории 6
2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 8
2.1. Характеристика трассы линейного объекта и района его размещения 8
2.2. Технико-экономическая характеристика линейного объекта 8
2.3. Перечень пересечений 9
3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 10
3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода) 10
3.2. Сведения о размещении линейного объекта на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых территорий и других категорий 13
4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории 14
4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию 14
4.2. Мероприятия по формированию земельных участков, составляющих полосу отвода объекта строительства 14
4.3 Мероприятия по организации рельефа и инженерной подготовке территории. 15
4.4 Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования сельских поселений Виловатое, Печинено, Богатое муниципального района Богатовский Самарской области 16
4.5 Мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию негативного воздействия на почву, растительность, животный мир 16
4.6 Мероприятия по защите проектируемой территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 17
4.7 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности 19
4.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 19
5. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 20
5.1 Предельно допустимая минимальная и максимальная плотность и параметры застройки территории 20
6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности 21
Графическая часть:
Чертеж планировки территории
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия Постановления администрации муниципального района Богатовский Самарской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории №357 от 10.05.2016г.
1.Положения о размещении объекта, расположенного в Муниципальном районе Богатовский Самарской области
1.1Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории
Документация по планировке территории (далее – документация) подготовлена на основании постановлений:
Постановления администрации муниципального района Богатовский Самарской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории №357 от 10.05.2016г.
1.2Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории
Разработка документации по планировке территории для Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Богатовский, сельское поселение Виловатое, сельское поселение Печинено,сельское поселение Богатое, произведена по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО «Азимут Радиокоммуникации» в 2015 году,
Разработка документации выполнена в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным закон от 10 января 2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Законом Самарской области от 12.07.2006г № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
- Законом Самарской области от 3 октября 2014 г. N 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
- Законом Самарской области от 29.12.2014г N 134-ГД (ред. от 26.02.2015) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
- Схемой территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области, утвержденной решением Собрания Представителей от 24.12.2009г №84;
- Генеральным планом сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным решением собрания представителей от 15.11.2013г №16;
- Генеральным планом сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным Решениемсобрания представителей от 06.08.2009г №17;
- Генеральным планом сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным решением собрания представителей от 29.06.2007г №8;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 19.12.2013г №19;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 12.02.2013г №3;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 31.08.2012г №28;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);
- СНиП 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи".
2.Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
2.1. Характеристика трассы линейного объекта и района его размещения
Проектируемая зоновая ВОЛС является линейным объектом.
В административном отношении территория работ расположена в Самарской области. Расчетная протяженность объекта: трасса ВОЛС — 65км. Степень развития дорожной сети - средняя. Населенные пункты в районе работ представлены р.ц Богатое с застройкой переменной этажности.
На участке работ имеются пересечения с подземными коммуникациями (газопроводы, нефтепроводы, кабели связи), линиями ЛЭП.
2.2. Технико-экономическая характеристика линейного объекта
Выбор маршрута прокладки ВОЛС и возможных вариантов производился на стадии предпроектных изысканий с оформлением и утверждением Акта выбора трассы.
При выборе трассы ВОЛС учитывались возможные последствия воздействий на окружающую среду и сведения к минимуму этих последствий при строительстве. Трасса ВОЛС выбрана преимущественно вдоль автодорог общего пользования, вдоль существующих коридоров ЛЭП, ВОЛС, в т.ч. подземных. Ситуационный план трассы ВОЛС согласованный с Заказчиком.
От БС 57463 трасса ВОЛС проходит до БС 53445 и далее до БС 57446.
Наименование объекта:
Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск.
Назначение объекта:
Использование ВОЛС в составе транспортной сети ОАО "ВымпелКом" на основании существующих лицензий.
Месторасположения начального пункта: М.Малышевка БС 57463 (53°4'18,01" с.ш.: 51°0'29,01" в.д.).
Месторасположения промежуточного пункта: Богатое БС 53445 (53°4'20,01" с.ш.: 51°19'27,01" в.д.).
Месторасположение конечного пункта: Нефтегорск БС 57446 (52°48'18,01" с.ш.: 51°9'49,00" в.д.).
На начальном, конечном и промежуточном пункте предусматривается установка оптического кросса в существующей 19" стойке.
Технико-экономическая характеристика объекта:
2.3. Перечень пересечений
Пересение с коммуникациями следующих организаций:
- ОАО "Ростелеком";
- Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области;
- ООО "СВГК";
- ОАО "РЖД";
- ОАО "Оренбургнефть";
- ОАО "Самаранефтегаз";
- ООО "Энергонефть Самара";
- ООО "РН-Информ";
- ООО "Строй-Телеком"
- ОАО "МегаФон";
- ОАО "ВымпелКом";
- ОАО "МРСК Волги";
- ЗАО "ССК";
- ФКУ "Поволжуправтодор"
Согласование с ними предусмотрено на стадии проектирования. Перенос и переустройство существующих коммуникаций не требуется.
3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода)
Размеры земельных участков изымаемых во временное пользование под строительство ВОЛС определены в соответствии со СНиП 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи". Ширина полосы отвода под строительство кабельной линии связи, согласно СНиП 461-74 - 6 метров.
Площадь земельных участков и категория земельных участков изымаемых во временное использование (до 1 года) для проклад-
ки ВОЛС
Общая площадь отвода земель в Богатовском районе Самарской области составляет – 19,8762 га.
В процессе установления границ земельных участков под полосу отвода были изучены сведения государственного кадастра недвижимости, полученные в виде кадастровых планов территории, кадастровых выписок на земельные участки, выписок из государственного реестра прав, и утвержденные материалы территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области и сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое муниципального района Богатовский Самарской области.
Отводимые земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, землям населенных пунктов.
Объект строительства пересекает водные объекты. Земельный участок, занимаемый водным объектом относится по категории к землям водного фонда, в соответствии с п.2 ст. 102 Земельного кодекса РФна землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В связи с чем земельный участок в границах береговой полосы водного объекта не формируется.
В результате на период строительства объекта будут сформированы участки и части земельных участков, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Таблица 1

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

19 августа 2016года.

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Состав Проекта планировки и Межевания территории
№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ППТ.ПМТ-ППТ.ОЧ	Проект планировки территории. Основная часть:
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы
		Часть 3. Приложения
2	ППТ.ПМТ-ППТ.МО	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы
3	ППТ.ПМТ-ПМТ	Проект межевания территории
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

№ п/п	Наимненование показателей	Единица измерения	Характеристика показателей	Характеристика показателей в границах Богатовского района
1	Категория ВОЛС		зоновая
2	Протяженность трассы ВОЛС	км	65,172	35км
3	Сведения об основных технологических операциях линейного объекта		Организация каналов связи между узлами сети ПАО «ВымпелКом»
4	Основные параметры продольного профиля		Глубина заложения ВОЛС 1,2м
5	Основные параметры полосы отвода		Ширина полосы отвода ВОЛС 6м / Ширина охранной зоны ВОЛС 4м
6	Продолжительность строительства	мес.	11

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Кадастровый номер	Обозначение ЗУ, части ЗУ	Площадь образуемого ЗУ, части ЗУ (кв.м.)	Категория земель
Сельское поселение Печинено
63:13:0204001:2, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу1	7212	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204001:4, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу2	1104	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204001:4, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу3	1990	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204002:1, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу4	8324	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204002:9, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу5	1216	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204008:1, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу6	1295	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:586	:586/чзу1	332	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:528	:528/чзу1	2947	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:524	:524/чзу1	10487	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:518	:518/чзу1	4531	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:365	:365/чзу1	2711	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204008:17	:17/чзу1	7315	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204008:6, ЕЗ 63:13:0000000:111	:111/чзу1	139	Земли промышленности
63:13:0204001	:ЗУ2	76	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204002	:ЗУ4	76	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ3	15448	Сельскохозяйственного назначения
Всего по сельскому поселению Печинено		68975
Сельское поселение Богатое
63:13:0301057:5	:5/чзу1	601	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:4	:4/чзу1	71	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:1	:1/чзу1	193	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:2	:2/чзу1	129	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:8	:8/чзу1	959	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0303001:4	:4/чзу1	159	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0303001:20	:20/чзу1	943	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0303001:14, ЕЗ 63:13:0000000:78	:78/чзу1	1041	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301058:42	:42/чзу1	56	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301058:41	:41/чзу1	40	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301058:31	:31/чзу1	16	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:56, ЕЗ 63:13:0000000:34	:34/чзу1	23	Сельскохозяйственного назначения

Стр. #

По завершении строительства земельные участки, сформированные согласно таблице 1, будут сняты с государственного кадастрового учета.
Размер средств для возмещения убытков правообладателям земельных участков определяется по соглашению об определении убытков между правообладателем земельного участка и арендатором.
3.2.Сведения о размещении линейного объекта на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых территорий и других категорий
В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости, и документами территориального планирования сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое муниципального района Богатовский Самарской области планируемое место размещения объекта относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда, землям водного фонда.
Подготовленным проектом планировки территории не предусмотрено изъятие земельных участков для строительства объекта, предусматривается только краткосрочная аренда.
По завершению строительства предусмотрена техническая рекультивация. Биологическая рекультивация предусмотрена на земельных участках сельскохозяйственного назначения, в местах снятия плодородного слоя почвы при устройстве траншей. После проведения рекультивации, земли будут возвращены для использования по назначению землепользователю в установленном порядке.
4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию
Мероприятий по переводу земель, предназначенных для строительстваобъекта из одной категории в другую, не требуется.
4.2. Мероприятия по формированию земельных участков, составляющих полосу отвода объекта строительства
В связи с тем, что изъятие земельных участков и перевод в другую категорию не планируется, для заключения договоров аренды в целяхстроительства объекта в границах планируемого землеотвода необходимо сформировать части земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете,а также образовать земельные участки на землях лесного фондаи на землях государственная собственность на которые не разграничена.
После утверждения проекта планировки территории предусмотрены следующие мероприятия:
- согласование с землепользователями планов границ земельных участков с указанием площади занимаемой части земельного участка для строительства объекта;

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

63:13:0301050:69	:69/чзу1	17	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301050:68	:68/чзу1	63	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:129	:129/чзу1	1078	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301034:100	:100/чзу1	73	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ6	27449	Земли населенных пунктов
63:13:0303001	:ЗУ7	2906	Сельскохозяйственного назначения
Всего по сельскому поселению Богатое		35817
Сельское поселение Виловатое
63:13:0503005:11, ЕЗ 63:13:0000000:101	:101/чзу1	37	Земли промышленности
63:13:0000000:305	:305/чзу1	387	Земли промышленности
63:13:0504003:25	:25/чзу1	7754	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:26	:26/чзу1	2124	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:293	:293/чзу1	165	Земли промышленности
63:13:0504003:36	:36/чзу1	1454	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:31	:31/чзу1	232	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:34	:34/чзу1	1459	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:32	:32/чзу1	325	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:35	:35/чзу1	744	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:505	:505/чзу1	34340	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:125	:125/чзу1	6816	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504005:7	:7/чзу1	9297	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504005:13	:13/чзу1	1283	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0309002	:ЗУ8	377	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ9	18436	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003	:ЗУ10	163	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ11	972	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ12	7605	Сельскохозяйственного назначения
Всего по сельскому поселению Виловатое		93970
ВСЕГО		198762

Стр. #

- получение согласий от землепользователей на последующее заключение договоров аренды на указанную площадь;
- в отношении земель лесного фонда дополнительно разработаны и утвердены в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования проекты границ земельных участков;
- в отношении земель водного фонда дополнительно необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование и подготовить все сопутствующие документы.
В ходе проведения кадастровых работ по образованию земельных участков для строительстваобъекта«зоновая ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск», необходимо подготовить межевые планы по образованию земельных участков и их частей.
В результате проведения государственного кадастрового учета сформированным земельным участкам и частям земельных участков будут присвоены кадастровые номера.
По завершении строительства части земельных участков (земельные участки), сформированные согласно таблице 1, раздела 3 данного Тома, будут сняты с государственного кадастрового учета.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9.06.1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», установлена охранная зона зоновой ВОЛСшириной 2 метра в каждую сторону от оси кабельной линии связи и площадью 133318кв.м.
В данном проекте разработаны красные линии по границам отвода объекта строительства, обоснование их размещения приведены в пояснительной записке Тома 2 ППТ.ПМТ-ППТ.МО.
4.3 Мероприятия по организации рельефа и инженерной подготовке территории.
При строительстве ВОЛС планировка и изменение существующего рельефа местности не предусмотрены. Дополнительная инженерная подготовка не требуется. Устройство кабельных переходов через естественные и искусственные преграды предусмотрено выполнить методом горизонтально-направленного бурения.
4.4 Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое муниципального района Богатовский Самарской области
Согласно документам территориального планирования сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатоемуниципального района Богатовский Самарской области место планируемого размещения объекта относится к зоне сельскохозяйственного использования, часть к землям населенных пунктов, часть планируемого землеотвода расположена на территории, покрытой лесом.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое муниципального района Богатовский Самарской области; участок проектирования относится к территориальным зонам Сх1, С3, Ж1, П1-5, Ж6, П2, Сх3, О1, Т, Р4, Сх2-О, Р2, И, П1-4, Ж8, Ж7, Р1– сельскохозяйственных угодий, где предусмотрено размещение внутрихозяйственных дорог и коммуникаций. Следовательно внесений изменений в документы территориального планирования не требуется.
4.5 Мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию негативного воздействия на почву, растительность, животный мир
Для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий на состояние компонентов природной среды, а также сохранение экологической ситуации на территории строительно-монтажных работ соблюдается технология производственного процесса, нормы и правила природоохранного законодательства, ведется ведомственный экологический мониторинг природной среды.
Для уменьшения отрицательного воздействия на почву работы проводятся строго в полосе отвода земель, при заправке строительной техники автозаправщиком не допускаются проливы ГСМ на поверхность земли. Для предотвращения захламлениятерритории отходами при проведении капитального ремонта и потребления производится сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места. По завершению строительно-монтажных работ предусматривается
проведение комплекса работ по восстановлению плодородного слоя почвы нарушенных земель (рекультивация).
Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность предусматривается строгое соблюдение установленных границ земельного отвода, запрещение выжигания растительности. С целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты обеспечиваются средствами пожаротушения. Перемещение транспорта будет ограничиваться утвержденной схемой передвижения на территории производства работ.
Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир предусматривается хранение и применение горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья, отходов производства с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.
4.6 Мероприятия по защите проектируемой территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятия, направленные на защиту проектируемой территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включают в себя:
- при проведении работ по строительству объектаразмещение техники и оборудования должно выполняться строго в отведенных границах полосы отвода;
- своевременное выполнение работ по рекультивации нарушенных земель;
- перед выполнением работ по строительству обеспечить надлежащее техническое состояние оборудования. Мероприятия должны быть направлены на уменьшение выбросов отработавших газов;
- предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование в целях защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими материалами.
- движение технологического транспорта через коммуникации запрещено в местах, не оборудованных временными переездами.
Оценка возможных аварийных ситуаций при проведении строительства:
Аварийные ситуации при производстве монтажных работ могу возникать в случаях: возникновения опасности обвала грунта; наличия вырытых траншей и котлованов вертикальными стенками на глубину свыше 1,5 м без креплений; внезапного прорыва грунтовых, ливневых вод в выработки; удаления распорок креплений стенок
траншей перед укладкой; повреждения подземных кабельных линий электропередачи; разработки грунта вручную методом подкопа стенок выемок, повреждении изоляции питающего кабеля и электродвигателя ручной трамбовки.
Для обеспечения сохранности оптического кабеля в одну траншею с ним прокладывается опознавательная лента, изготавливае
мая из пластмассы повышенной прочности с опознавательными знаками.
Глубина прокладки оптического кабеля и соответственно трубки принята 1,2 м, а опознавательной ленты 0,6-0,7 м.
В местах стыка строительных длин ВОК, а также на разветвительных муфтах предусматривается запасы кабеля по 15 метров.
Прокладка ВОЛС на переходах через овраги, автомобильные дороги, коридоры продуктопроводов, речные переходы выполняется методом горизонтально-направленного бурения.
С целью обозначения трассы кабеля на местности предусматривается установка ж/б замерных столбиков высотой 1,2 метра. Столбики устанавливаются на пересечениях с коммуникациями, поворотах трассы ВОЛС, в пределах прямой видимости, но не более 250 метров.
В местах монтажа муфт проектом предусматривается установка интеллектуальных маркеров типа 1421-ХР Sсоtchmark ЕМS ID II, позволяющих нести информацию о наличии и принадлежности оптической муфты.
Прокладка и монтаж оптического кабеля допускается при температуре воздуха не ниже -10°С.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9.06.1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», установлена охранная зона зоновой ВОЛС шириной 2 метра в каждую сторону от оси кабельной линии связи и площадью 133318кв.м.
4.7 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Проектируемая ВОЛС, согласно Постановлению Правительства от 19.09.1998 г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и приказу МЧС России от 11.09.2012 №9 536ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», является не категорированным объектом по ГО.
Все применяемые в проекте линейно-кабельные сооружения и оборудование не содержат, не перерабатывают, не хранят опасных веществ, не используют стационарно установленных грузоподъемных механизмов.
оборудование и ВОЛС не требуют мероприятий по безаварийной остановке технологических процессов, так как возможный отказ оборудования или обрыв кабелей не приведет к возникновению аварийной ситуации, сопровождающейся пожарами и взрывами, приводящими к гибели людей на проектируемом объекте.
Согласно техническим характеристикам технологической связи, её работа рассчитана в автоматизированном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Дежурный персонал на объекте проектирования отсутствует.
4.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
В соответствии с частью 1 ст. 36 Федерального Закона от 25.06.2002 №73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (далее – ОКН), включенных в реестр, выявленных ОКН, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории ОКН. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, ОКН, включенных в реестр, выявленных ОКН, землеустроительные, земельные и строительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных ОКН, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.
В соответствии со ст. 30 Федерального Закона от 25.06.2002 №73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», объектами историко-культурной экспертизы являются земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению. Данная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.
Согласно схемам территориального планирования сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое Муниципального района Богатовский Самарской области, на проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют, в связи с этим схема границ территории объектов культурного наследия не разрабатывалась.
5. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
5.1. Предельно допустимая минимальная и максимальная плотность и параметры застройки территории
Плотность застройки земельного участка определяется в процентах как отношение площади застройки к площади земельного участка в ограде (или при отсутствии ограды – в соответствующих ей условных границах).
Площадь застройки планируемого развития территории определяется как сумма площадей, занятых планируемыми зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно–технические, энергетические и другие объекты.
В связи с тем, что размещение объекта – подземное, расчеты по минимальной и максимальной плотности застройки территории не производились.
6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Документация по планировке территории линейного объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск» выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск» выполнен ООО «Азимут Радиокоммуникации».

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Содержание
Содержание 4
1. Положения о размещении объекта, расположенного в Муниципальном районе Богатовский Самарской области 5
1.1 Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории 5
1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории 5
2. Обоснование положений по размещению линейного объекта 7
2.6 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности 23
3. «Основные технико-экономические показатели проекта планировки» 25
Графическая часть:
Схема расположения элемента планировочной структуры
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
Схема организации улично-дорожной сетии схема движения транспортана соответствующей территории
Схема зон с особыми условиями использования территории вертикальной планировки и инженернойподготовкитерритории
1.Положения о размещении объекта, расположенного в Муниципальном районе Богатовский Самарской области
1.1.Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории
Документация по планировке территории (далее – документация) подготовлена на основании постановления Администрации муниципального района Богатовский Самарской области №357 от 10.05.2016г.
1.2.Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории
Разработка документации по планировке территории для Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Богатовский, сельское поселение Виловатое, сельское поселение Печинено,сельское поселение Богатое, произведена по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО «ИнГениум плюс» в 2015году
Разработка документации выполнена в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным закон от 10 января 2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Законом Самарской области от 12.07.2006г № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
- Законом Самарской области от 3 октября 2014 г. N 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
- Законом Самарской области от 29.12.2014г N 134-ГД (ред. от 26.02.2015) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местно
го самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 закона Самарской области «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
- Схемой территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области, утвержденной решением Собрания Представителей от 24.12.2009г №84;
- Генеральным планом сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным решением собрания представителей от 15.11.2013г №16;
- Генеральным планом сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным Решениемсобрания представителей от 06.08.2009г №17;
- Генеральным планом сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным решением собрания представителей от 29.06.2007г №8;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 19.12.2013г №19;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 12.02.2013г №3;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 31.08.2012г №28;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);
- СНиП 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи".
2.Обоснование положений по размещению линейного объекта
2.1Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
2.2Сведения о линейном объекте
Проектируемая зоновая ВОЛС является линейным объектом.
В административном отношении территория работ расположена в Самарской области. Расчетная протяженность объекта: трасса ВОЛС — 35км. Степень развития дорожной сети - средняя. Населенные пункты в районе работ представлены р.ц Богатое с застройкой переменной этажности.
На участке работ имеются пересечения с подземными коммуникациями (газопроводы, нефтепроводы, кабели связи), линиями ЛЭП.
2.1.2.Технико-экономическая характеристика линейного объекта
Выбор маршрута прокладки ВОЛС и возможных вариантов производился на стадии предпроектных изысканий с оформлением и утверждением Акта выбора трассы.
При выборе трассы ВОЛС учитывались возможные последствия воздействий на окружающую среду и сведения к минимуму этих последствий при строительстве. Трасса ВОЛС выбрана преимущественно вдоль автодорог общего пользования, вдоль существующих коридоров ЛЭП, ВОЛС, в т.ч. подземных. Ситуационный план трассы ВОЛС согласованный с Заказчиком.
От БС 57463 трасса ВОЛС проходит до БС 53445 и далее до БС 57446.
Наименование объекта:
Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск.
Назначение объекта:
Использование ВОЛС в составе транспортной сети ОАО "ВымпелКом" на основании существующих лицензий.
Месторасположения начального пункта: М.Малышевка БС 57463 (53°4'18,01" с.ш.: 51°0'29,01" в.д.).
Месторасположения промежуточного пункта: Богатое БС 53445 (53°4'20,01" с.ш.: 51°19'27,01" в.д.).
Месторасположение конечного пункта: Нефтегорск БС 57446 (52°48'18,01" с.ш.: 51°9'49,00" в.д.).
На начальном, конечном и промежуточном пункте предусматривается установка оптического кросса в существующей 19" стойке.
Технико-экономическая характеристика объекта:
2.1.3. Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линейного объекта
Проектируется для прокладки в грунте волоконно-оптический кабель (ВОК) типа ОКЛК-01-4-32-10/125-0,34/0,19--18-7,0, производства ЗАО "СОКК", г. Самара, по ТУ 3587-003-43925010-98, для прокладки по опорам типа ОКЛЖ-01-6-32-10/125-0,34/0,19--18-8,0, производства ЗАО "СОКК", г. Самара, по ТУ 3587-005-43925010-98.
Исходя из условий местности, прокладка кабеля на загородном участке предусматривается в основном кабелеукладчиком, ручная разработка траншеи намечена только в стесненных условиях и на пересечениях с подземными коммуникациями.
Для обеспечения сохранности оптического кабеля в одну траншею с ним прокладывается опознавательная лента, изготавливаемая из пластмассы повышенной прочности с опознавательными знаками. Глубина прокладки оптического кабеля принята 1,2 м, а опознавательной ленты 0,6-0,7 м. Прокладка кабеля и опознавательной ленты в предварительно разработанную траншею производится последовательно с послойной засыпкой грунта.
С целью обозначения трассы кабеля на местности предусматривается установка ж/б замерных столбиков высотой 1,2метра.
Прокладка ВОЛС на переходах через автомобильные дороги, коридоры продуктопроводов выполняется методом горизонтально-направленного бурения.
В качестве соединительных и разветвительных муфт проектом предусматривается использование универсальных муфт МТОК-К6/108-1КТ-3645-К. Для дополнительной защиты устанавливается пластмассовая защитная муфта (МПЗ). Муфта заливается герметиком "Вилад-31". С целью определения месторасположения муфты и ее принадлежности, выше муфты в котловане, закапывается маркер шаровой интеллектуальный типа 1421-ХР Sсоtchmark ЕМS ID II. В каждом котловане оставляется запас кабеля по 15 метров.
Ввод на БС выполняется через стальную трубу d-57. Все проходные отверстия герметизируются противопожарной мастикой типа МГКП (сертификат пожарной безопасности ССПБШУП001.В05346).
Оптические кроссы типа ШКОС-32 размещаются в климатическом шкафу.
Для осуществления электрической развязки прокладываемого кабеля связи и оборудованием БС проектом предусмотрен разрыв бронепокрова кабеля с последующим его заземлением. Для этого в смотровом колодце монтируется изолирующая муфта (МИ), предназначенная для выделения из ВОК металлического бронепокрова. Металлическую броню оптического кабеля необходимо подключить к общему щитку защитного заземления через проектируемый контрольно-измерительный пункт (КИП). В качестве КИП используется контейнер проводов заземления (КПЗ).
Надежность ВОЛС зависит от различных конструктивно-производственных и эксплуатационных факторов. К первым относят факторы, связанные с разработкой, проектированием и изготовлением ВОК и других вспомогательных изделий и устройств, входящих в состав ВОЛС. Ко вторым - все факторы, влияющие на надежность ОК в процессе его прокладки, монтажа и последующей эксплуатации. Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия и технические решения, способствующие повышению надежности ВОЛС как на стадии строительства, так и ее эксплуатации:
1.Использование сертифицированных комплектующих ВОЛС, в том числе волоконно-оптического кабеля.
2.Контроль качества.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать:
-входной контроль рабочей документации, конструкций изделий, материалов и оборудования (как при поступлении на склад, так и на строительную площадку);
- операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций;
- приемочный контроль ремонтно-строительных работ;
При входном контроле необходимо проверить соответствие поступающих стройматериалов стандартам, наличие сертификатов, технических паспортов и разрешения ГГТН на их применение. Операционному контролю подлежит качество выполнения всех видов ремонтных работ. При операционном контроле должно проверяться:
- соблюдение заданной технологии ремонтно-строительных операций;
- соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и стандартам;
- соблюдение последовательности выполнения строительных процессов.
Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, законченное строительство объекта в целом. Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в журналах производства работ. На все скрытые работы должны составляться акты.
Дефекты, выявленные при всех видах контроля качества работ, должны быть в обязательном порядке устранены.
Приборы и инструменты, предназначенные для контроля, должны быть заводского изготовления и иметь паспорта, подтверждающие соответствие требованиям ГОСТ или технических условий.
3. Защита проектируемого кабеля от ударов молнии и опасных влияний ЛЭП.
Защита проектируемой ВОЛС от ударов молнии и опасных влияний ЛЭП предусмотрена в соответствии с "Руководством по защите оптических кабелей связи от ударов молнии" ЦНИИС, 1996г.; "Рекомендациями по защите оптических кабелей с металлическими элементами от влияния электропередачи и электрифицированных железных дорог переменного тока" НТЦ ЦНИИС-РТК, 1998г. и "Методическим руководством по проектированию защиты ВОЛС от ударов молнии и влияния линий электропередачи ОАО "Гипросвязь", 1998г.
Проектом предусматривается прокладка ВОК типа ОКЛК-01-4-32-10/125-0,34/0,19--18-7,0, производства ЗАО "СОКК", г. Самара, изготовленного по ТУ 3587-003-43925010-98, и типа ОКЛЖ-01-6-32-10/125-0,34/0,19--18-8,0, производства ЗАО "СОКК", г. Самара, по ТУ 3587-005-43925010-98 - I категории с защитными покровами, выдерживающими импульсный ток растекания величиной не менее 105кА.
На стесненных участках трассы ВОЛС, в местах сближения с ЛЭП и объектами высотой более 6 метров предусмотрена дополнительная защита. Защита выполняется путем прокладки стального троса ПС-70 на глубине 0,4 метра между ВОК и объектом защиты. При пересечении ВОК ЛЗП 110 кВ и выше на расстояниях до ближайшей опоры меньше допустимых (согласно ПУЗ) предусматривается прокладка двух тросов, расположенных симметрично от кабеля на расстоянии 0,5 метра и глубиной 0,4 метра.
Перед началом работ по прокладке кабеля необходимо уточнить местоположение подземных сооружений и получить письменное разрешение на производство работ. Работы в охранных зонах подземных сооружений должны производиться без применения механизмов, с обязательным присутствием представителей эксплуатирующих организаций. При пересечении магистральных трубопроводов следует строго соблюдать "Правила охраны магистральных трубопроводов", ВСН 51-1-80*, "Правила производства работ в охранных зонах магистральных трубопроводов" и СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы".
Указанное в рабочих чертежах местоположение подземных сооружений определялось, как по внешним признакам способом инструментальной съемки, так и по материалам исполнительных съемок с подтверждением правильности нанесения в эксплуатирующих организациях.
В местах пересечения трассы с ЛЭП напряжением до 110 кВ разработка траншей ковшовым экскаватором не допускается и должна производиться только роторным экскаватором или ручным способом.
4. Для обеспечения сохранности оптического кабеля в одну траншею с ним прокладывается опознавательная лента, изготавливаемая из пластмассы повышенной прочности с опознавательными знаками.
5.Глубина прокладки оптического кабеля и соответственно трубки принята 1,2 м, а опознавательной ленты 0,6-0,7 м.
6. В местах стыка строительных длин ВОК, а также на разветвительных муфтах предусматривается запасы кабеля по 15 метров.
7.Прокладка ВОЛС на переходах через овраги, автомобильные дороги, коридоры продуктопроводов, речные переходы, железные дороги выполняется методом горизонтально-направленного бурения.
8. С целью обозначения трассы кабеля на местности предусматривается установка ж/б замерных столбиков высотой 2,2 метра (1,5 метра над поверхностью земли). Столбики устанавливаются на пересечениях с коммуникациями, поворотах трассы ВОЛС, в пределах прямой видимости, но не более 250 метров.
9. В местах монтажа муфт проектом предусматривается установка интеллектуальных маркеров типа 1421-ХР Sсоtchmark ЕМS ID II, позволяющих нести информацию о наличии и принадлежности оптической муфты.
10. Прокладка и монтаж оптического кабеля допускается при температуре воздуха не ниже -10°С.
Подготовительные работы
В подготовительные работы включаются следующие виды работ: - изучение проектной документации;
- проведение натурного ознакомления с трассой;
- входной контроль поступивших материалов;
- определение времени и порядка доставки работников к месту работы;
- определение порядка, времени и участков дорог, предусматривающих выполнение работ с остановкой движения автотранспорта,
- оформление соответствующих разрешений и допусков на производство работ связанных с пересечениями трассы ВОЛС с коммуникациями сторонних организаций.
Основные виды и последовательность выполнения СМР
1. Прокладка кабеля кабелеукладчиком:
Технология прокладки кабеля кабелеукладчиком предусматривает использование механизированной кабелеукладочной колонны. На колонну возлагается выполнение следующих видов работ:
- подготовка трассы перед прокладкой (планировка, срезка крутых спусков на пересечении рек и оврагов);
- вывоз барабанов с кабелем на трассу;
- предварительная пропорка грунта;
- прокладка кабеля кабелеукладчиком;
- планировка трассы после прокладки кабеля;
- установка замерных столбиков (на поворотах, переходах через дороги и реки, на пересечениях с другими подземными сооружениями на прямолинейных участках трассы);
- вывозка пустых барабанов на кабельную площадку
2. Горизонтально-направленное бурение:
Одним из приоритетных видов бестраншейного строительства является горизонтальное направленное бурение (ГНБ) - способ
образования скважины с запроектированными характеристиками, непрерывным мониторингом процесса бурения и корректиров
кой трассы в процессе ее строительства.
3. Прокладка кабеля в телефонной канализации
4. Монтаж кабеля
5. Измерения
Приемо-сдаточные испытания
2.Обоснование размещения объекта на планируемой территории
2.2.1.Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристиках планируемой территории
Проектируемая зоновая ВОЛС является линейным объектом.
Проектируемая ВОЛС прокладывается в административных границах Богатовского района в Самарской области.
Климат района строительства
Климат рассматриваемого района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 4,0 до 4,20С. Наиболее холодным месяцем является январь: от минус 13,5 до минус 170С, самым теплым -июль от 17 до 20,40С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 48-430С, абсолютный максимум-плюс 390С. Среднегодовое количество осадков на рассматриваемой территории составляет 400-500мм до 600-750 мм. Распределение осадков в течение года неравномерное. Глубина промерзания грунта достигает 1.6 м.
Геоморфология и рельеф
Морфологически район работ расположен в Самарской области, в западной части Приволжской возвышенности и восточной части Окско-Донской низменности.
Рельеф равнинный, с отметками преимущественно 136,0-148,Ом (над уровнем моря). По особенности формирования рельеф относится к аккумулятивному.
В аккумулятивную группу входят формы рельефа, созданные русловыми и внутридолинными накоплениями, совместной деятельностью рек и озер и внеледниковыми потоками.
Раннеплейстоценовая донская зандровая равнина сформирована водно-ледниковыми потоками времени максимального распространения и времени отступания донского ледника.
Гидрографическая сеть исследуемой территории принадлежит водосбору реки - Волга.
Инженерно-геологическая характеристика района строительства
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в центральной части Приволжской возвышенности. Рельеф равнинный, 145,0-155,0м (над уровнем моря). Физико-геологические процессы и явления на участке трассы не выявлены.
В геологическом строении участка трассы (до глубины прокладки кабеля связи-1,2м) принимают участие нерасчлененные четвертичные элювиально-делювиальные отложения (еdQ), представленные суглинками коричневого цвета, полутвердой консистенции, на отдельных участках с включением дресвы и щебня до 10%. Категория грунтов по трудности разработки на этом участке (согласно ГЭСН-2001-01 «Земляные работы» выпуск 4) составляет бля суглинков -II (п.З58).
Подземные воды во время проведения изысканий по трассе скважинами пробуренными до глубины 3,0м не вскрыты.
Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов для исследуемого района составляет 1,45-1,52м.
По степени морозной пучинистости грунты по трассе (суглинок полутвердый) слабопучинистые. (ГОСТ 25100-95 табл. Б27).
2.2.2.Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района. Обоснование выбранного варианта трассы
Выбор маршрута прокладки ВОЛС и возможных вариантов производился на стадии предпроектных изысканий с оформлением и утверждением Акта выбора трассы.
При выборе трассы ВОЛС учитывались возможные последствия воздействий на окружающую среду и сведения к минимуму этих последствий при строительстве. Трасса ВОЛС выбрана преимущественно вдоль автодорог общего пользования, вдоль существующих коридоров ЛЭП, ВОЛС, в т.ч. подземных. Ситуационный план трассы ВОЛС представлен в приложении.
От БС 57463 трасса ВОЛС проходит до БС 53445 и далее до БС 57446.
2.2.3. Сведения о земельных участках, составляющих полосу отвода на период строительства линейного объекта
В процессе установления границ земельных участков под полосу отвода были изучены сведения государственного кадастра недвижимости, полученные в виде кадастровых планов территории, кадастровых выписок на земельные участки, выписок из государственного реестра прав, и утвержденные материалы территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области и сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое муниципального района Богатовский Самарской области.
Отводимые земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда, землям населенных пунктов.
Общая площадь отвода земель в Богатовском районе Самарской области составляет – 19,8762 га.
Объект строительства пересекает водные объекты. Земельный участок, занимаемый водным объектом относится по категории к землям водного фонда, в соответствии с п.2 ст. 102 Земельного кодекса РФна землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В связи с чем земельный участок в границах береговой полосы водного объекта не формируется.
2.3.Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объект строительства расположен в границах охранной зоны существующих инженерных коммуникаций, а также прибрежной полосы и водоохранной зоны, с учетом этих факторов разделом 2.1.3 настоящего тома предусмотрены принципиальные проектные решения обеспечивающие надежность объекта строительства.
Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, данным материалов территориального планирования муниципального района БогатовскийСамарской области, планируемый участок строительства не проходит по землям, отнесённым к категории земель «Особо охраняемых территорий и объектов».
Согласно схемам территориального планирования сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое Муниципального района Богатовский Самарской области, на проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют, в связи с этим схема границ территории объектов культурного наследия не разрабатывалась.
2.4 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий
В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»: красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.
В соответствии со статьей 11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).
В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположен линейный объект: «ВОЛС».
Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий, определяющих их точное расположение на местности, приведен в системе координат МСК-63.
2.5 Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта
2.5.1 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
Объект строительства оказывает воздействие на окружающую среду в период строительства.
Воздействие оказывается на такие компоненты окружающей среды, как:
-атмосферный воздух;
- водные ресурсы;
-земельные ресурсы и почвы;
-животный и растительный мир.
Данное влияние вызвано воздействием строительной техники, нарушением почвенного покрова.
2.5.2.Охрана воздушного бассейна в период производства работ
На этапе проведения работ по строительству ВОЛС основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются:
строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;
применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, соблюдение нормативов расхода электродов и материалов;
периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного оборудования.
система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации включает в себя технические и организационные меры, снижающие уровень изменения физических или химических характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей среды:
применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, периодический контроль условий работы двигателей;
применение автоматизированной системы управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий персонала.
2.5.3.Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова при проведении работ по строительствувключает:
максимальное использование существующей дорожной сети;
снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории земельного участка и их перемещение в места временного складирования;
обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
техническую и биологическую рекультивацию территории;
осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории;
запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности.
2.5.4.Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов
Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих веществ на поверхностные и подземные воды в период строительства объекта необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
ввод ВОК в помещения базовых станций осуществляется через существующие или проектируемые вводные каналы. Герметизация вводного канала обеспечивается материалом, не поддерживающим горение и имеющий сертификат пожарной безопасности
использование в системе пожаротушения пены, не оказывающей вредного воздействия в случае попадания в водные объекты;
регулярный вывоз отходов в места постоянного хранения или утилизации;
своевременное проведение планово-предупредительного ремонта
2.5.5.Мероприятия по охране животного и растительного мира
При проведении работ по строительству ВОЛСпроисходят некоторые изменения в существующих природных комплексах ввиду прямого уничтожения растительности в пределах полосы отвода строительства ВОЛСв период производства работ.
В процессе проведения работ по строительству ВОЛС нарушения растительного покрова будут вызваны как прямым, так и кос
венным воздействием.
Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или повреждение растительности в процессе работ по строительству ВОЛС.
Основным источником техногенных воздействий на грунты, почвы и растительный покров являются:
- опорно-двигательная часть машин, механизмов и транспорта;
- подготовка и производство земляных работ;
- перемещение плодородного слоя почвы во временный отвал;
- планировка полосы отвода для прохождения техники;
- создание временных подъездных дорог.
Строительная техника разрушает почвенно-растительный покров любого типа за 1-2 подхода или проезда.
Косвенное воздействие - это спровоцированное работами по строительству ВОЛС изменение условий произрастания растительных сообществ.
Основные виды воздействия на растительный покров территории в процессе производства работ:
- полное уничтожение растительных сообществ и их местообитаний в полосе землеотвода;
- сокращение ресурсов полезных видов растений;
- сокращение рекреационных ресурсов и снижение их качества;
- повреждение растительности на границе со строительными площадками и подъездными дорогами;
- угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных загрязняющих веществ.
При проведении работ по строительству ВОЛС растительный покров в полосе землеотвода уничтожается практически полностью, прилегающие участки также, как правило, оказываются нарушенными.
После окончания работ на месте полосы отчуждения начинается развитие восстановительных процессов, в ходе которых растительный покров стремится к исходному типу растительности. Если после окончания ремонта активно развиваются эрозионные и другие деструктивные процессы, восстановление растительного покрова без проведения специальных мероприятий растягивается на длительный период, а в отдельных случаях становится невозможным. Комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации предусмотренный данным проектом практически исключает наихудший вариант развития событий.
Загрязнение атмосферы, вызванное ремонтными работами и работой автотранспорта, двигателей строительных машин и механизмов, может привести к угнетению растительных сообществ в зоне производства работ. Присутствие пыли и загрязняющих веществ в атмосфере может вызвать временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфофизиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и дальнейшую передачу их по трофическим цепям.
По предварительным данным на территории работ не обнаружены редкие и исчезающие виды растений. Сбор персоналом грибов, ягод, лекарственных растений (при сохранении корневой системы), как возобновляемых ресурсов, не нанесет какой-либо ощутимый вред запасам растительного сырья в рассматриваемом районе.
2.6.Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности
Мероприятия, направленные на защиту проектируемой территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включают в себя:
- при проведении работ по строительству ВОЛС размещение техники и оборудования должно выполняться строго в отведенных границах полосы отвода;
- земельные участки, на которых расположены вспомогательные сооружения, площадки, временные подъездные дороги подлежат рекультивации;
- своевременное выполнение работ по рекультивации нарушенных земель;
- перед выполнением работ по строительству обеспечить надлежащее техническое состояние оборудования. Мероприятия должны быть направлены на уменьшение выбросов отработавших газов;
- предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование в целях защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими материалами.
Пожарная безопасность объекта обеспечивается:
- системой предотвращения пожара;
- системой противопожарной защиты;
- организационно-техническими мероприятиями.
Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных строительных материалов.
Противопожарная защита объекта достигается:
- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
объемно-планировочные решения сооружений обеспечивают ограничение распространения пожара на соседние объекты за счет соблюдения противопожарных разрывов;
строительные конструкции и материалы объектов имеют нормированные показатели пожарной опасности.
- техническими решениями;
- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций;
- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
- проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной безопасности.
К числу организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте относятся:
организация на территории пожарной охраны;
обеспечение первичными средствами пожаротушения и знаками безопасности зданий, их содержание в исправном состоянии;
паспортизация веществ, материалов, оборудования;
организация обучения мерам ПБ;
разработка инструкций по соблюдению противопожарного режима и действиях людей при пожаре;
- планов эвакуации людей, спасения имущества, тушения пожаров, порядок действий администрации, рабочих и служащих при возникновении пожара.
Расчетное время прибытия пожарной техники к месту возможной аварии не превышает 20 минут, что в соответствии со ст. 76 главы 17 Федерального Закона от 20.07.2008 №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» соответствует требованиям времени прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях.
Доступ пожарной техники обеспечивается существующими проездами.
3. «Основные технико-экономические показатели проекта планировки»
Технико-экономические показатели проекта планировки территории по строительству ВОЛС приведены ниже в таблице
Содержание
Содержание 4
1.1 Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории 5
1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории 5
1.3. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода) 8
1.4. Мероприятия по формированию земельных участков, составляющих полосу отвода объекта строительства 12
Графические материалы
Чертеж межевания территории
1.1. Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории
Документация по планировке территории (далее – документация) подготовлена на основании Постановления администрации муниципального района Богатовский Самарской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории №357 от 10.05.2016г.
1.2. Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории
Разработка документации по планировке территории для Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Богатовский, сельское поселение Виловатое, сельское поселение Печинено,сельское поселение Богатое, произведена по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО «ИНГениум плюс» в 2015году
Разработка документации выполнена в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным закон от 10 января 2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Законом Самарской области от 12.07.2006г № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
- Законом Самарской области от 3 октября 2014 г. N 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
- Законом Самарской области от 29.12.2014г N 134-ГД (ред. от 26.02.2015) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
- Схемой территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области, утвержденной решением Собрания Представителей от 24.12.2009г №84;
- Генеральным планом сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным решением собрания представителей от 15.11.2013г №16;
- Генеральным планом сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным Решениемсобрания представителей от 06.08.2009г №17;
- Генеральным планом сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области утвержденным решением собрания представителей от 29.06.2007г №8;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 19.12.2013г №19;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 12.02.2013г №3;
- Правилами землепользования и застройки сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской областиутвержденными решением собрания представителей от 31.08.2012г №28;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);
- СНиП 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи".
1.3. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода)
Размеры земельных участков изымаемых во временное пользование под строительство ВОЛС определены в соответствии со СНиП 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи". Ширина полосы отвода под строительство кабельной линии связи, согласно СНиП 461-74 - 6 метров.
Площадь земельных участков и категория земельных участков изымаемых во временное использование (до 1 года) для прокладки ВОЛС
Общая площадь отвода земель в Богатовском районе Самарской области составляет – 19,8762 га.
В процессе установления границ земельных участков под полосу отвода были изучены сведения государственного кадастра недвижимости, полученные в виде кадастровых планов территории, кадастровых выписок на земельные участки, выписок из государственного реестра прав, и утвержденные материалы территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области и сельских поселенийВиловатое, Печинено, Богатое муниципального района Богатовский Самарской области.
Отводимые земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, землям населенных пунктов.
Объект строительства пересекает водные объекты. Земельный участок, занимаемый водным объектом относится по категории к землям водного фонда, в соответствии с п.2 ст. 102 Земельного кодекса РФна землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В связи с чем земельный участок в границах береговой полосы водного объекта не формируется. В результате на период строительства объекта будут сформированы участки и части земельных участков, приведенные в таблице 1.
Таблица 1

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Состав Проекта планировки и Межевания территории
№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ППТ.ПМТ-ППТ.ОЧ	Проект планировки территории. Основная часть:
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы
		Часть 3. Приложения
2	ППТ.ПМТ-ППТ.МО	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы
3	ППТ.ПМТ-ПМТ	Проект межевания территории
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

№ п/п	Наимненование показателей	Единица измерения	Характеристика показателей	Характеристика показателей в границах Богатовского района
1	Категория ВОЛС		зоновая
2	Протяженность трассы ВОЛС	км	65,172	35км
3	Сведения об основных технологических операциях линейного объекта		Организация каналов связи между узлами сети ПАО «ВымпелКом»
4	Основные параметры продольного профиля		Глубина заложения ВОЛС 1,2м
5	Основные параметры полосы отвода		Ширина полосы отвода ВОЛС 6м / Ширина охранной зоны ВОЛС 4м
6	Продолжительность строительства	мес.	11

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

№ П/П	Наименование показателя	Значение.
1	площадь участка в условных границах проектирования составляет	198762кв.м.
2	Глубина заложения ВОЛС	1,2м
3	Категория ВОЛС	зоновая
4	Протяженность трассы ВОЛС	35км
5	Продолжительность строительства	11 мес

Состав Проекта планировки и Межевания территории
№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ППТ.ПМТ-ППТ.ОЧ	Проект планировки территории. Основная часть:
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы
		Часть 3. Приложения
2	ППТ.ПМТ-ППТ.МО	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы
3	ППТ.ПМТ-ПМТ	Проект межевания территории
		Часть 1. Пояснительная записка
		Часть 2. Графические материалы

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Кадастровый номер	Обозначение ЗУ, части ЗУ	Площадь образуемого ЗУ, части ЗУ (кв.м.)	Категория земель
Сельское поселение Печинено
63:13:0204001:2, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу1	7212	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204001:4, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу2	1104	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204001:4, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу3	1990	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204002:1, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу4	8324	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204002:9, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу5	1216	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204008:1, ЕЗ 63:13:0000000:64	:64/чзу6	1295	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:586	:586/чзу1	332	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:528	:528/чзу1	2947	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:524	:524/чзу1	10487	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:518	:518/чзу1	4531	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:365	:365/чзу1	2711	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204008:17	:17/чзу1	7315	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204008:6, ЕЗ 63:13:0000000:111	:111/чзу1	139	Земли промышленности

Стр. #

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

Стр. #

По завершении строительства земельные участки, сформированные согласно таблице 1, будут сняты с государственного кадастрового учета.
Размер средств для возмещения убытков правообладателям земельных участков определяется по соглашению об определении убытков между правообладателем земельного участка и арендатором.
1.4. Мероприятия по формированию земельных участков, составляющих полосу отвода объекта строительства
В связи с тем, что изъятие земельных участков и перевод в другую категорию не планируется, для заключения договоров аренды в целяхстроительства объекта в границах планируемого землеотвода необходимо сформировать части земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете,а также образовать земельные участки на землях лесного фондаи на землях государственная собственность на которые не разграничена.
После утверждения проекта планировки территории предусмотрены следующие мероприятия:
- согласование с землепользователями планов границ земельных участков с указанием площади занимаемой части земельного участка для строительства объекта;
- получение согласий от землепользователей на последующее заключение договоров аренды на указанную площадь;
- в отношении земель лесного фонда дополнительно необходимо разработать и утвердить в Министерстве лесного хозяйства, охраныокружающей среды и природопользования проектную документацию и акт натурно-технического обследования;
- в отношении земель водного фонда дополнительно необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование и подготовить все сопутствующие документы.
В ходе проведения кадастровых работ по образованию земельных участков для строительстваобъекта«Строительство зоновой ВОЛС на участке: М.Малышевка - Богатое - Нефтегорск», необходимо подготовить межевые планы по образованию земельных участков и их частей.
В результате проведения государственного кадастрового учета сформированным земельным участкам и частям земельных участков будут присвоены кадастровые номера.
По завершении строительства части земельных участков (земельные участки), сформированные согласно таблице 1, раздела 3 данного Тома, будут сняты с государственного кадастрового учета.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9.06.1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», установлена охранная зона зоновой ВОЛСшириной 2 метра в каждую сторону от оси трубопровода и площадью 53697кв.м.
В данном проекте разработаны красные линии по границам отвода объекта строительства, обоснование их размещения приведены в пояснительной записке Тома 2 ППТ.ПМТ-ППТ.МО.
Адрес редакции: 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Комсомольская д. 46. тел.: 8(84666) 2-13-70. Территория распространения : сельское поселение Богатое . Тираж 500 экз. Распространение бесплатно. Учредитель: Муниципальное казенное учреждение Администрация сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области и Муниципальное казенное учреждение Собрание представителей сельского поселения Богатое. Главный редактор А.В.Немальцев

Вестник Богатое
Печатное средство массовой информации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

63:13:0204001	:ЗУ2	76	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0204002	:ЗУ4	76	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ3	15448	Сельскохозяйственного назначения
Всего по сельскому поселению Печинено		68975
Сельское поселение Богатое
63:13:0301057:5	:5/чзу1	601	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:4	:4/чзу1	71	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:1	:1/чзу1	193	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:2	:2/чзу1	129	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:8	:8/чзу1	959	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0303001:4	:4/чзу1	159	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0303001:20	:20/чзу1	943	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0303001:14, ЕЗ 63:13:0000000:78	:78/чзу1	1041	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301058:42	:42/чзу1	56	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301058:41	:41/чзу1	40	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301058:31	:31/чзу1	16	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301057:56, ЕЗ 63:13:0000000:34	:34/чзу1	23	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301050:69	:69/чзу1	17	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301050:68	:68/чзу1	63	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:129	:129/чзу1	1078	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0301034:100	:100/чзу1	73	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ6	27449	Земли населенных пунктов
63:13:0303001	:ЗУ7	2906	Сельскохозяйственного назначения
Всего по сельскому поселению Богатое		35817
Сельское поселение Виловатое
63:13:0503005:11, ЕЗ 63:13:0000000:101	:101/чзу1	37	Земли промышленности
63:13:0000000:305	:305/чзу1	387	Земли промышленности
63:13:0504003:25	:25/чзу1	7754	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:26	:26/чзу1	2124	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:293	:293/чзу1	165	Земли промышленности
63:13:0504003:36	:36/чзу1	1454	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:31	:31/чзу1	232	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:34	:34/чзу1	1459	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:32	:32/чзу1	325	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003:35	:35/чзу1	744	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:505	:505/чзу1	34340	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000:125	:125/чзу1	6816	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504005:7	:7/чзу1	9297	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504005:13	:13/чзу1	1283	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0309002	:ЗУ8	377	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ9	18436	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0504003	:ЗУ10	163	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ11	972	Сельскохозяйственного назначения
63:13:0000000	:ЗУ12	7605	Сельскохозяйственного назначения
Всего по сельскому поселению Виловатое		93970
ВСЕГО		198762